件

重庆市住宅部品认定名录（第十一号）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部品名称** | **生产企业** | **执行标准** | **适用范围** | **规格尺寸** |
| 1 | 预制混凝土叠合梁 | 三一筑工(重庆)科技有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式住宅部品标准》DBJ50/T-217-2015 | 建筑工程 | 长（mm）×宽（mm）×高（mm）（2000~9000）×（200~600）×（300~800） |
| 2 | 预制混凝土柱 | 长（mm）×宽（mm）×高（mm）（300~1000）×（300~1000）×（1000~8000） |
| 3 | 预制混凝土楼梯 | 重庆富腾新型建材有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式住宅部品标准》DBJ50/T-217-2015 | 建筑工程 | 梯段水平投影长度（mm） | 梯段板宽（mm） | 踏步高（mm） | 踏步宽（mm） | 踏步数（步） |
| 2450~4660 | 1200~1315 | 163~175 | 240~300 | 8~16 |
| 4 | 预制混凝土叠合楼板 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm）（1000~6000）×（1000~3000）×（60~70） |
| 5 | 预制混凝土叠合梁 | 长（mm）×宽（mm）×高（mm）（3000~6000）×（200~400）×（200~500） |
| 6 | 预制混凝土楼梯 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ50/T-190-2019、《装配式住宅部品标准》DBJ50/T-217-2015 | 建筑工程 | 梯段水平投影长度（mm） | 梯段板宽（mm） | 踏步高（mm） | 踏步宽（mm） | 踏步数（步） |
| 2080~5040 | 1100~2250 | 150~175 | 260~280 | 8~18 |
| 7 | 预制混凝土叠合楼板 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm）（1000~6000）×（300~3000）×（60~90） |
| 8 | 预应力混凝土空心板 | 长（mm）×宽（mm）×厚（mm）（1000~9000）×（500~1200）×（100~380） |