2022年重庆市装配式建筑预评价公示名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **装配式****建筑楼栋** | **装配式****建筑面积（万㎡）** | **建筑****类型** | **结构****类型** | **装配式技术应用** | **申报****单位** | **项目所在地** | **评级****阶段** | **装配率** |
| 1 | 两江新区两路组团C标准分区C07-3、C04-3、C09-1、C09-5地块项目（C09-1地块项目） | A1#楼、A2#楼、A3#楼、A4#楼、A5#楼、A6#楼、A7#楼、A8#楼、A9#楼、A10#楼 | 3.30 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 主体结构系统采用高精度铝合金模板施工工艺，预制构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板和预制楼梯；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用自保温蒸压加气混凝土精确砌块薄砌工艺墙体；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板（ALC）并匹配蒸压加气混凝土精确砌块，采用内隔墙与管线一体化技术；采用全装修、集成厨房、集成卫生间、管线分离。 | 重庆葆悦房地产开发有限公司 | 两江新区 | 预评价 | ≥50% |
| 2 | 两江新区两路组团C标准分区C07-3、C04-3、C09-1、C09-5地块项目（C09-5地块项目） | B-1#楼、B-2#楼、B-3#楼、B-4#楼、B-5#楼、B-6#楼、B-7#楼、B-8#楼、B-9#楼、B-10#楼、B-11#楼、B-12#楼、B-13#楼、B-14#楼、B-15#楼、B-16#楼 | 6.13 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 主体结构系统采用高精度模板施工工艺，水平构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板、预制楼梯；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用自保温蒸压加气混凝土精确砌块薄砌工艺墙体；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板（ALC），采用内隔墙与管线一体化技术；采用全装修、集成厨房、集成卫生间、管线分离。 |